10.7.0.0/16

255.255.0.0

11111111.11111111.00000000.00000000

Red 1: 4 host.

11111111.11111111. 11111111. 11111100

255.255.255.252 ó /30

Red 2: 4 host.

11111111.11111111. 11111111. 11111100

255.255.255.252 ó /30

Red 3: 6 host.

11111111.11111111. 11111111. 11111000

255.255.255.248 ó /29

Red 4: 4 host.

11111111.11111111. 11111111. 11111100

255.255.255.252 ó /30

Red 5: 4 host.

11111111.11111111. 11111111. 11111100

255.255.255.252 ó /30

192.168.47.0/24

255.255.255.0

11111111.11111111.11111111.00000000

Red 1: 9 host.

11111111.11111111. 11111111.11110000

2^n n = 4

255.255.255.240 ó /28